Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

Ordin nr. 448 din 27/06/2007

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 489 din 23/07/2007

privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate şi ale specificaţiilor tehnice recunoscute din domeniul produselor pentru construcţii

    În temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, 

    ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor emite următorul ordin: 

   Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate şi ale specificaţiilor tehnice recunoscute din domeniul produselor pentru construcţii, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. 

    ___________ 

   *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi în Buletinul Construcţiilor editat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti. 

   Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

   Art. 3. - La data publicării prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 729/2006 pentru aprobarea Listei standardelor române care transpun standarde europene armonizate şi a specificaţiilor tehnice recunoscute în domeniul produselor pentru construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 6 iunie 2006, se abrogă. 

    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor,
Laszlo Borbely 

    Bucureşti, 27 iunie 2007. 

    Nr. 448. 

   ANEXĂ
  

    LISTA*)
cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun
standarde europene armonizate şi ale specificaţiilor tehnice
recunoscute din domeniul produselor pentru construcţii 

    

┌────┬──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐

│Nr. │      Indicativ       │                                      Denumire                                       │  DOW**)  │

│crt.│                      │                                                                                     │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│  1.│SR EN 40-4:2006       │Stâlpi pentru iluminatul public. Partea 4: Cerinţe pentru stâlpii pentru             │1.10.2007 │

│    │                      │iluminatul public de beton armat şi beton precomprimat.                              │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│  2.│SR EN 40-4:2006/      │Stâlpi pentru iluminatul public. Partea 4: Cerinţe pentru stâlpii pentru             │1.01.2007 │

│    │AC:2007***)           │iluminatul public de beton armat şi beton precomprimat.                              │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│  3.│SR EN 40-5:2002       │Stâlpi pentru iluminat public. Partea 5: Cerinţe pentru stâlpi de oţel.              │1.02.2005 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│  4.│SR EN 40-6:2002       │Stâlpi pentru iluminat public. Partea 6: Cerinţe pentru stâlpi de iluminat           │1.02.2005 │

│    │                      │de aluminiu.                                                                         │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│  5.│SR EN 40-7:2003       │Stâlpi pentru iluminat public. Partea 7: Cerinţe pentru stâlpi de iluminat           │1.10.2004 │

│    │                      │din materiale compozite pe bază de polimeri armate cu fibre.                         │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│  6.│SR EN 54-3:2002       │Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 3: Dispozitive de              │    -     │

│    │                      │alarmare la incendiu. Sonerii.                                                       │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│  7.│SR EN 54-3:2002/      │Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 3: Dispozitive                 │30.06.2005│

│    │A1:2003               │sonore de alarmă la incendiu. Sonerii.                                               │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│  8.│SR EN 54-3:2002/      │Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 3: Dispozitive                 │1.06.2009 │

│    │A2:2006***)           │sonore de alarmă la incendiu.                                                        │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│  9.│SR EN 54-4+AC:2000    │Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 4: Echipament                  │1.06.2005 │

│    │                      │de alimentare electrică.                                                             │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 10.│SR EN 54-4+AC:2000/   │Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 4: Echipament                  │31.12.2007│

│    │A1:2003               │de alimentare electrică.                                                             │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 11.│SR EN 54-4+AC:2000/   │Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 4: Echipament                  │1.06.2008 │

│    │A2:2007***)           │de alimentare electrică.                                                             │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 12.│SR EN 54-5:2002       │Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 5: Detectoare                  │    -     │

│    │                      │de căldură. Detectoare punctuale.                                                    │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 13.│SR EN 54-5:2002/      │Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 5: Detectori                   │30.06.2005│

│    │A1:2003               │de căldură. Detectori punctuali.                                                     │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 14.│SR EN 54-7:2002       │Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 7: Detectoare                  │    -     │

│    │                      │de fum. Detectoare punctuale care utilizează dispersia luminii, transmisia           │          │

│    │                      │luminii sau ionizarea.                                                               │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 15.│SR EN 54-7:2002/      │Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 7: Detectoare                  │30.06.2005│

│    │A1:2003               │de fum. Detectoare punctuale care utilizează dispersia luminii, transmisia           │          │

│    │                      │luminii sau ionizarea.                                                               │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 16.│SR EN 54-7:2002/      │Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 7: Detectoare                  │1.08.2009 │

│    │A2:2007***)           │de fum. Detectoare punctuale care utilizează dispersia luminii, transmisia           │          │

│    │                      │luminii sau ionizarea.                                                               │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 17.│SR EN 54-10:2002      │Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 10: Detectoare de              │1.09.2008 │

│    │                      │flacără. Detectoare punctuale.                                                       │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 18.│SR EN 54-10:2002/     │Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 10: Detectoare de              │1.09.2008 │

│    │A1:2006***)           │flacără. Detectoare punctuale.                                                       │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 19.│SR EN 54-11:2002      │Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 11: Butoane de                 │1.09.2008 │

│    │                      │semnalizare manuală.                                                                 │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 20.│SR EN 54-11:2002/     │Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 11: Declanşatoare              │1.09.2008 │

│    │A1:2006***)           │manuale de alarmare.                                                                 │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 21.│SR EN 54-12:2003      │Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 12: Detectoare de              │31.12.2005│

│    │                      │fum. Detectoare liniare care utilizează principiul transmisiei unui fascicul         │          │

│    │                      │de unde optice.                                                                      │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 22.│SR EN 54-17:2006      │Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 17: Izolatori de               │1.12.2008 │

│    │                      │scurtcircuit.                                                                        │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 23.│SR EN 54-18:2006***)  │Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 18: Dispozitive de             │1.12.2008 │

│    │                      │intrare-ieşire.                                                                      │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 24.│SR EN 54-20:2006***)  │Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 20: Detectoare de              │1.07.2009 │

│    │                      │fum prin aspirare.                                                                   │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 25.│SR EN 54-21:2006***)  │Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 21: Dispozitiv de              │1.06.2009 │

│    │                      │transmitere a alarmei de incendiu şi a semnalului de deranjament.                    │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 26.│SR EN 179:2004        │Feronerie pentru clădiri. Dispozitive pentru ieşiri de urgenţă acţionate             │    -     │

│    │                      │printr-un mâner sau o placă de împingere. Condiţii şi metode de încercare.           │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 27.│SR EN 179:2004/       │Accesorii pentru construcţii. Dispozitive pentru ieşiri de urgenţă acţionate         │1.04.2003 │

│    │A1:2002               │printr-un cârlig sau o placă de împingere. Cerinţe şi metode de încercare.           │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 28.│SR EN 179:2004/       │Feronerie pentru clădiri. Dispozitive pentru ieşiri de urgenţă acţionate             │          │

│    │A1:2002/AC:2003       │printr-un mâner sau o placă de împingere. Condiţii şi metode de încercare.           │1.06.2005 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 29.│SR EN 197-1:2002      │Ciment. Partea 1: Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate ale           │1.04.2002 │

│    │                      │cimenturilor uzuale.                                                                 │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 30.│SR EN 197-1:2002/     │Ciment. Partea 1: Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate ale           │1.02.2006 │

│    │A1:2004               │cimenturilor uzuale.                                                                 │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 31.│SR EN 197-4:2004      │Ciment. Partea 4: Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate pentru        │1.02.2006 │

│    │                      │cimenturi de furnal cu rezistenţa iniţială mică.                                     │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 32.│SR EN 295-10:2006     │Tuburi şi accesorii de gresie şi îmbinarea acestora la racorduri şi reţele de        │1.01.2007 │

│    │                      │canalizare. Partea 10: Cerinţe de performanţă.                                       │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 33.│SR EN 413-1:2004      │Ciment pentru zidărie. Partea 1: Compoziţie, specificaţii şi criterii de             │1.12.2005 │

│    │                      │conformitate                                                                         │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 34.│SR EN 438-7:2005      │Stratificate decorative de înaltă presiune (HPL). Plăci pe bază de răşini            │1.11.2006 │

│    │                      │termorigide (denumite, uzual, stratificate). Partea 7: Panouri stratificate          │          │

│    │                      │compacte şi compozite HPL pentru finisarea pereţilor şi tavanelor interioare         │          │

│    │                      │şi exterioare.                                                                       │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 35.│SR EN 442-1:2000      │Radiatoare şi convectoare. Partea 1: Specificaţii şi condiţii tehnice.               │    -     │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 36.│SR EN 442-1:2000/     │Radiatoare şi convectoare. Partea 1: Specificaţii şi condiţii tehnice                │1.12.2005 │

│    │A1:2004               │                                                                                     │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 37.│SR EN 450-1:2006      │Cenuşă zburătoare pentru beton. Partea 1: Definiţii, condiţii şi criterii de         │1.01.2007 │

│    │                      │conformitate.                                                                        │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 38.│SR EN 459-1:2003      │Var pentru construcţii. Partea 1: Definiţii, caracteristici şi criterii de           │1.08.2003 │

│    │                      │conformitate.                                                                        │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 39.│SR EN 490:2005        │Ţigle şi accesorii de beton pentru învelitori de acoperiş şi placări de              │1.06.2007 │

│    │                      │pereţi. Specificaţii de produse.                                                     │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 40.│SR EN 492:2005        │Plăci de fibrociment de tip ardezie şi accesorii. Specificaţie de produs şi          │1.01.2007 │

│    │                      │metode de încercare.                                                                 │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 41.│SR EN 492:2005/       │Plăci de fibrociment de tip ardezie şi accesorii. Specificaţie de produs şi          │1.01.2007 │

│    │A1:2006               │metode de încercare.                                                                 │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 42.│SR EN 492:2005/       │Plăci de fibrociment de tip ardezie şi accesorii. Specificaţie de produs şi          │1.07.2008 │

│    │A2:2007***)           │metode de încercare.                                                                 │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 43.│SR EN 494:2005        │Plăci profilate de fibrociment şi accesorii. Specificaţii de produs şi metode        │1.01.2008 │

│    │                      │de încercare.                                                                        │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 44.│SR EN 494:2005/       │Plăci profilate de fibrociment  şi accesorii. Specificaţii de produs şi metode       │1.01.2007 │

│    │A1:2006               │de încercare.                                                                        │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 45.│SR EN 494:2005/       │Plăci profilate de fibrociment şi accesorii. Specificaţie de produs şi metode        │1.07.2008 │

│    │A2:2007***)           │de încercare.                                                                        │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 46.│SR EN 516:2006        │Accesorii prefabricate pentru acoperiş. Instalaţii pentru acces pe acoperiş.         │1.11.2007 │

│    │                      │Pasarele, podine şi trepte.                                                          │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 47.│SR EN 517:2006***)    │Accesorii prefabricate pentru acoperiş. Cârlige de siguranţă.                        │1.12.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 48.│SR EN 520:2005        │Plăci de gips-carton. Definiţii, specificaţii şi metode de încercări.                │1.03.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 49.│SR EN 523:2004        │Teci de bandă de oţel pentru cabluri de precomprimare. Terminologie,                 │1.06.2005 │

│    │                      │condiţii, control de calitate.                                                       │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 50.│SR EN 534:2006***)    │Foi bitumate ondulate. Specificaţii de produse şi metode de încercări.               │1.04.2008 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 51.│SR EN 544:2006***)    │Şindrile bituminoase cu armături minerale şi/sau sintetice. Specificaţie de          │1.10.2007 │

│    │                      │produs şi metode de încercare.                                                       │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 52.│SR EN 572-9:2004      │Sticlă pentru construcţii. Produse de bază. Sticlă silico-calco-sodică.              │1.09.2006 │

│    │                      │Partea 9: Evaluarea conformităţii/Standard de produs.                                │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 53.│SR EN 588-2:2002      │Tuburi de fibro-ciment pentru racorduri şi reţele de canalizare. Partea 2:           │1.10.2003 │

│    │                      │Cămine de vizitare şi cămine de inspecţie.                                           │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 54.│SR EN 671-1:2002      │Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun.             │1.04.2004 │

│    │                      │Partea 1: Hidranţi interiori echipaţi cu furtunuri semirigide.                       │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 55.│SR EN 671-1:2002/     │Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun.             │1.01.2007 │

│    │AC:2003               │Partea 1: Hidranţi interiori echipaţi cu furtunuri semirigide.                       │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 56.│SR EN 671-2:2002      │Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun.             │1.04.2004 │

│    │                      │Partea 2: Hidranţi interiori echipaţi cu furtunuri plate.                            │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 57.│SR EN 671-2:2002/     │Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun.             │1.03.2008 │

│    │A1:2004***)           │Partea 2: Hidranţi interiori echipaţi cu furtunuri plate.                            │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 58.│SR EN 681-1:2002      │Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de            │    -     │

│    │                      │etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării.            │          │

│    │                      │Partea 1: Cauciuc vulcanizat.                                                        │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 59.│SR EN 681-1:2002/     │Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de            │    -     │

│    │A1:2002               │etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării.            │          │

│    │                      │Partea 1: Cauciuc vulcanizat.                                                        │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 60.│SR EN 681-1:2002/     │Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de            │1.01.2004 │

│    │A2:2003               │etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării.            │          │

│    │                      │Partea 1: Cauciuc vulcanizat.                                                        │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 61.│SR EN 681-2:2002      │Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de            │    -     │

│    │                      │etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării.            │          │

│    │                      │Partea 2: Elastomeri termoplastici.                                                  │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 62.│SR EN 681-2:2002/     │Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de            │1.01.2004 │

│    │A1:2003               │etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării.            │          │

│    │                      │Partea 2: Elastomeri termoplastici.                                                  │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 63.│SR EN 681-3:2002      │Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de            │    -     │

│    │                      │etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării.            │          │

│    │                      │Partea 3: Materiale celulare de cauciuc vulcanizat.                                  │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 64.│SR EN 681-3:2002/     │Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de            │1.01.2004 │

│    │A1:2003               │etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării.            │          │

│    │                      │Partea 3: Materiale celulare de cauciuc vulcanizat.                                  │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 65.│SR EN 681-4:2002      │Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de            │    -     │

│    │                      │etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării.            │          │

│    │                      │Partea 4: Garnituri de etanşare de poliuretan turnat.                                │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 66.│SR EN 681-4:2002/     │Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de            │1.01.2004 │

│    │A1:2003               │etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării.            │          │

│    │                      │Partea 4: Garnituri de etanşare de poliuretan turnat.                                │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 67.│SR EN 682:2002        │Garnituri de etanşare de cauciuc. Condiţii tehnice ale materialelor pentru           │1.12.2003 │

│    │                      │garnituri de etanşare utilizate la etanşarea conductelor de canalizare şi a          │          │

│    │                      │racordurilor prin care se transportă gaze şi hidrocarburi fluide.                    │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 68.│SR EN 771-1:2003      │Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 1: Elemente pentru zidărie       │1.04.2006 │

│    │                      │de argilă arsă.                                                                      │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 69.│SR EN 771-1:2003/     │Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 1: Elemente pentru zidărie       │1.04.2006 │

│    │A1:2005               │de argilă arsă.                                                                      │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 70.│SR EN 771-2[2003]:    │Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 2: Elemente pentru zidărie       │1.04.2006 │

│    │2003                  │de silico-calcar.                                                                    │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 71.│SR EN 771-2[2003]:    │Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 2: Elemente pentru zidărie       │1.04.2006 │

│    │2003/A1:2005          │de silico-calcare.                                                                   │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 72.│SR EN 771-3:2004      │Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 3: Elemente pentru               │1.04.2006 │

│    │                      │zidărie de beton cu agregate (agregate grele şi uşoare).                             │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 73.│SR EN 771-3:2004/     │Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 3: Elemente pentru               │1.04.2006 │

│    │A1:2005               │zidărie de beton cu agregate (agregate grele şi uşoare).                             │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 74.│SR EN 771-4:2004      │Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 4: Elemente pentru               │1.04.2006 │

│    │                      │zidărie de beton celular autoclavizat.                                               │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 75.│SR EN 771-4:2004/     │Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 4: Elemente pentru               │1.04.2006 │

│    │A1:2005               │zidărie de beton celular autoclavizat.                                               │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 76.│SR EN 771-5:2004      │Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 5: Elemente pentru               │1.04.2006 │

│    │                      │zidărie de piatră artificială.                                                       │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 77.│SR EN 771-5:2004/     │Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 5: Elemente pentru               │1.04.2006 │

│    │A1:2005               │zidărie de piatră artificială.                                                       │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 78.│SR EN 771-6:2006      │Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 6: Elemente pentru               │1.08.2007 │

│    │                      │zidărie de piatră naturală.                                                          │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 79.│SR EN 845-1:2004      │Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 1: Agrafe,             │1.02.2005 │

│    │                      │bride de fixare, etriere suport şi console.                                          │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 80.│SR EN 845-2:2004      │Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 2: Buiandrugi.         │1.04.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 81.│SR EN 845-3:2004      │Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 3: Plase de            │1.02.2005 │

│    │                      │oţel pentru armarea îmbinărilor orizontale.                                          │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 82.│SR EN 858-1:2002      │Separatoare de lichide uşoare (de exemplu hidrocarburi). Partea 1:                   │1.09.2006 │

│    │                      │Principii pentru proiectare, performanţe şi încercări, marcare şi controlul          │          │

│    │                      │calităţii.                                                                           │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 83.│SR EN 858-1:2002/     │Separatoare de lichide uşoare (de exemplu hidrocarburi). Partea 1:                   │1.09.2006 │

│    │A1:2005               │Principii pentru proiectare, performanţe şi încercări, marcare şi controlul          │          │

│    │                      │calităţii.                                                                           │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 84.│SR EN 934-2:2003      │Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 2: Aditivi pentru beton. Definiţii,    │1.05.2003 │

│    │                      │condiţii, conformitate, marcare şi etichetare.                                       │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 85.│SR EN 934-2:2003/     │Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 2: Aditivi pentru beton. Definiţii,    │1.07.2005 │

│    │A1:2005               │condiţii, conformitate, marcare şi etichetare.                                       │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 86.│SR EN 934-2:2003/     │Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 2: Aditivi pentru beton. Definiţii,    │1.10.2007 │

│    │A2:2006***)           │condiţii, conformitate, marcare şi etichetare.                                       │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 87.│SR EN 934-3:2004      │Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 3: Aditivi pentru mortar de            │1.06.2006 │

│    │                      │zidărie. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare.                   │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 88.│SR EN 934-3:2004/     │Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 3: Aditivi pentru mortar de            │1.06.2005 │

│    │AC:2005               │zidărie. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare.                   │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 89.│SR EN 934-4:2002      │Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 4: Aditivi pentru paste pentru         │1.05.2003 │

│    │                      │cabluri pretensionate. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare.     │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 90.│SR EN 997:2004        │Vase WC şi vase WC cu rezervor alăturat, cu sifon integrat.                          │1.12.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 91.│SR EN 998-1:2004      │Specificaţie a mortarelor pentru zidărie. Partea 1: Mortare pentru tencuire          │1.02.2005 │

│    │                      │şi gletuire.                                                                         │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 92.│SR EN 998-1:2004/     │Specificaţie a mortarelor pentru zidărie. Partea 1: Mortare pentru tencuire          │1.06.2006 │

│    │AC:2006               │şi gletuire.                                                                         │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 93.│SR EN 998-2:2004      │Specificaţie a mortarelor pentru zidărie. Partea 2: Mortare pentru zidărie.          │1.02.2005 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 94.│SR EN 1057:2006***)   │Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde fără sudură de cupru pentru apă şi            │1.03.2008 │

│    │                      │gaz utilizate la instalaţii sanitare şi de încălzire.                                │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 95.│SR EN 1096-4:2004     │Sticlă pentru construcţii. Geam peliculizat. Partea 4: Evaluarea conformităţii/      │1.09.2006 │

│    │                      │Standard de produse.                                                                 │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 96.│SR EN 1123-1:2002     │Tuburi şi racorduri de tub pentru reţele de canalizare de oţel galvanizat la         │1.06.2006 │

│    │                      │cald, sudate longitudinal, cu mufă şi capăt drept. Partea 1: Cerinţe,                │          │

│    │                      │încercări, control de calitate.                                                      │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 97.│SR EN 1123-1:2002/    │Tuburi şi racorduri de tub pentru reţele de canalizare de oţel galvanizat la         │1.06.2006 │

│    │A1:2005               │cald, sudate longitudinal, cu mufă şi capăt drept. Partea 1: Cerinţe,                │          │

│    │                      │încercări, control de calitate.                                                      │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 98.│SR EN 1124-1:2002     │Tuburi şi racorduri de tub pentru reţele de canalizare de oţel inoxidabil,           │1.06.2006 │

│    │                      │sudate longitudinal, cu mufă şi capăt drept. Partea 1: Cerinţe, încercări,           │          │

│    │                      │control de calitate.                                                                 │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│ 99.│SR EN 1124-1:2002/    │Tuburi şi racorduri de tub pentru reţele de canalizare de oţel inoxidabil,           │1.06.2006 │

│    │A1:2005               │sudate longitudinal, cu mufă şi capăt drept. Partea 1: Cerinţe, încercări,           │          │

│    │                      │control de calitate.                                                                 │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│100.│SR EN 1125:2001       │Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de ieşire antipanică acţionate printr-o        │    -     │

│    │                      │bară orizontală. Cerinţe şi metode de încercare.                                     │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│101.│SR EN 1125:2001/      │Accesorii pentru construcţii. Dispozitive pentru ieşire în caz de urgenţă            │1.04.2003 │

│    │A1:2002               │acţionate printr-o bară orizontală. Condiţii şi metode de încercare.                 │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│102.│SR EN 1125:2001/      │Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de ieşire antipanică acţionate printr-o        │1.06.2005 │

│    │A1:2002/AC:2003       │bară orizontală. Cerinţe şi metode de încercare.                                     │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│103.│SR EN 1154:2001       │Feronerie pentru clădiri. Dispozitive pentru închidere controlată a uşii.            │    -     │

│    │                      │Cerinţe şi metode de încercare.                                                      │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│104.│SR EN 1154:2001/      │Accesorii pentru construcţii. Dispozitiv cu închidere automată pentru uşi.           │          │

│    │A1:2003               │Condiţii şi metode de încercare.                                                     │1.10.2004 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│105.│SR EN 1155:2001       │Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de oprire-deschidere acţionate electric        │          │

│    │                      │pentru uşi batante. Cerinţe şi metode de încercare.                                  │    -     │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│106.│SR EN 1155:2001/      │Accesorii pentru construcţii. Dispozitive de oprire electromagnetică pentru          │          │

│    │A1:2003               │uşi batante. Condiţii şi metode de încercare.                                        │1.10.2004 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│107.│SR EN 1158:2001       │Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de coordonare a canaturilor. Cerinţe           │          │

│    │                      │şi metode de încercare.                                                              │    -     │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│108.│SR EN 1158:2001/      │Accesorii pentru construcţii. Dispozitive de separare a canatelor. Condiţii          │          │

│    │A1:2003               │şi metode de încercare.                                                              │1.10.2004 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│109.│SR EN 1158:2001/      │Accesorii pentru construcţii. Dispozitive de separare a canatelor. Condiţii          │          │

│    │A1:2003/AC:2006       │şi metode de încercare.                                                              │1.06.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│110.│SR EN 1168:2005       │Produse prefabricate de beton. Fâşii cu goluri.                                      │1.03.2008 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│111.│SR EN 1279-5:2005     │Sticlă pentru construcţii. Elemente de vitraje izolante. Partea 5: Evaluarea         │          │

│    │                      │conformităţii.                                                                       │1.03.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│112.│SR EN 1304:2005       │Ţigle şi accesorii de argilă arsă. Definiţii şi specificaţii de produse.             │1.02.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│113.│SR EN 1337-3:2005     │Aparate de reazem pentru structuri. Partea 3: Aparate de reazem din                  │          │

│    │                      │elastomeri.                                                                          │1.01.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│114.│SR EN 1337-4:2004     │Aparate de reazem pentru structuri. Partea 4: Aparate de reazem cu rulouri.          │1.02.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│115.│SR EN 1337-5:2005     │Aparate de reazem pentru structuri. Partea 5: Aparate de reazem tip oală.            │1.01.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│116.│SR EN 1337-6:2004     │Aparate de reazem pentru structuri. Partea 6: Aparate de reazem cu                   │          │

│    │                      │balansiere.                                                                          │1.02.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│117.│SR EN 1337-7:2004     │Aparate de reazem pentru structuri. Partea 7: Aparate de reazem sferice              │          │

│    │                      │şi cilindrice din PTFE.                                                              │1.06.2005 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│118.│SR EN 1338:2004       │Pavele de beton. Condiţii şi metode de încercări.                                    │1.03.2005 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│119.│SR EN 1338:2004/      │Pavele de beton. Condiţii şi metode de încercări.                                    │1.01.2007 │

│    │AC:2006               │                                                                                     │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│120.│SR EN 1339:2004       │Dale de beton. Condiţii şi metode de încercări.                                      │1.03.2005 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│121.│SR EN 1339:2004/      │Dale de beton. Condiţii şi metode de încercări.                                      │1.01.2007 │

│    │AC:2006               │                                                                                     │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│122.│SR EN 1340:2004       │Elemente de borduri de beton. Condiţii şi metode de încercări.                       │1.02.2005 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│123.│SR EN 1340:2004/      │Elemente de borduri de beton. Condiţii şi metode de încercări.                       │1.01.2007 │

│    │AC:2006               │                                                                                     │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│124.│SR EN 1341:2002       │Dale de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiţii şi metode de              │          │

│    │                      │încercare.                                                                           │1.10.2003 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│125.│SR EN 1342:2002       │Pavele de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiţii şi metode de            │          │

│    │                      │încercare.                                                                           │1.10.2003 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│126.│SR EN 1343:2002       │Borduri de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiţii şi metode de           │          │

│    │                      │încercare.                                                                           │1.10.2003 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│127.│SR EN 1344:2003       │Pavele de argilă arsă. Condiţii şi metode de încercare.                              │1.06.2004 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│128.│SR EN 1423:1999       │Produse pentru marcare rutieră. Produse de pulverizare. Microbile de                 │          │

│    │                      │sticlă, granule antiderapante şi amestecul celor două componente.                    │    -     │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│129.│SR EN 1423:1999/      │Produse pentru marcare rutieră. Produse de pulverizare. Microbile de                 │          │

│    │A1:2004               │sticlă, granule antiderapante şi amestecul celor două componente.                    │1.05.2005 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│130.│SR EN 1433:2003       │Canale de evacuare a apelor uzate din zone circulabile utilizate de pietoni          │          │

│    │                      │şi vehicule. Clasificare, cerinţe pentru proiectare şi încercare, marcare şi         │          │

│    │                      │evaluarea conformităţii.                                                             │1.08.2004 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│131.│SR EN 1433:2003/      │Canale de evacuare a apelor uzate din zone circulabile utilizate de către            │          │

│    │A1:2006               │pietoni şi vehicule. Clasificare, cerinţe pentru proiectare şi încercare, marcare    │          │

│    │                      │şi evaluarea conformităţii.                                                          │1.01.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│132.│SR EN 1457:2003       │Coşuri de fum. Canale interioare de argilă/ceramice. Condiţii şi metode              │          │

│    │                      │de încercare.                                                                        │    -     │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│133.│SR EN 1457:2003/      │Coşuri de fum. Canale interioare de argilă arsă/ceramice. Condiţii şi                │          │

│    │A1:2003               │metode de încercare.                                                                 │1.08.2004 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│134.│SR EN 1457:2003/      │Coşuri de fum. Canale interioare de argilă/ceramice. Condiţii şi metode de           │          │

│    │AC:2006               │încercare.                                                                           │1.01.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│135.│SR EN 1463-1:1999     │Produse pentru marcare rutieră. Butoane retroreflectorizante. Partea 1:              │          │

│    │                      │Condiţii iniţiale de performanţă.                                                    │    -     │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│136.│SR EN 1463-1:1999/    │Produse pentru marcare rutieră. Butoane retroreflectorizante. Partea 1:              │          │

│    │A1:2004               │Condiţii iniţiale de performanţă.                                                    │1.12.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│137.│SR EN 1469:2005       │Produse de piatră naturală. Plăci pentru pereţi. Condiţii.                           │1.07.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│138.│SR EN 1504-2:2005     │Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton.              │          │

│    │                      │Definiţii, condiţii, control de calitate şi evaluarea conformităţii. Partea 2:       │          │

│    │                      │Sisteme de protecţie de suprafaţă pentru beton.                                      │1.01.2009 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│139.│SR EN 1504-3:2006***) │Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton.              │          │

│    │                      │Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 3:       │          │

│    │                      │Reparaţie structurală şi nestructurală.                                              │1.01.2009 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│140.│SR EN 1504-4:2005     │Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton.              │          │

│    │                      │Definiţii, condiţii, control de calitate şi evaluarea conformităţii. Partea 4:       │          │

│    │                      │Lipire structurală.                                                                  │1.01.2009 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│141.│SR EN 1504-5:2005     │Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton.              │          │

│    │                      │Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 5:       │          │

│    │                      │Produse de injecţie în beton.                                                        │1.01.2009 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│142.│SR EN 1504-6:2007***) │Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton.              │          │

│    │                      │Definiţii, condiţii, control de calitate şi evaluarea conformităţii. Partea 6:       │          │

│    │                      │Ancorarea armăturii.                                                                 │1.01.2009 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│143.│SR EN 1504-7:2007***) │Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton.              │          │

│    │                      │Definiţii, condiţii, control de calitate şi evaluarea conformităţii. Partea 7:       │          │

│    │                      │Protecţia armăturii împotriva coroziunii.                                            │1.01.2009 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│144.│SR EN 1520:2003       │Elemente prefabricate armate de beton cu agregate uşoare cu structură                │          │

│    │                      │deschisă.                                                                            │1.09.2004 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│145.│SR EN 1748-1-2:2004   │Sticlă pentru construcţii. Produse de bază speciale. Sticlă borosilicatică.          │          │

│    │                      │Partea 1-2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs.                              │1.09.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│146.│SR EN 1748-2-2:2004   │Sticlă pentru construcţii. Produse de bază speciale - Vitroceram. Partea 2-2:        │          │

│    │                      │Evaluarea conformităţii/Standard de produs.                                          │1.09.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│147.│SR EN 1806:2007***)   │Coşuri de fum. Blocuri speciale de argilă/ceramică pentru realizarea                 │          │

│    │                      │coşurilor de fum. Condiţii şi metode de încercare.                                   │1.05.2008 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│148.│SR EN 1825-1:2005     │Separatoare de grăsimi. Partea 1: Principii pentru proiectarea, performanţe          │          │

│    │                      │şi încercări, marcare şi controlul calităţii.                                        │1.09.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│149.│SR EN 1825-1:2005/    │Separatoare de grăsimi. Partea 1: Principii pentru proiectare, performanţe           │          │

│    │AC:2006***)           │şi încercări, marcare şi controlul calităţii.                                        │1.01.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│150.│SR EN 1856-1:2004     │Coşuri de fum. Condiţii pentru coşuri de fum metalice. Partea 1:                     │          │

│    │                      │Componente ale sistemelor coşurilor de fum.                                          │1.04.2005 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│151.│SR EN 1856-1:2004/    │Coşuri de fum. Condiţii pentru coşuri de fum metalice. Partea 1:                     │          │

│    │A1:2006               │Componente ale sistemelor coşurilor de fum.                                          │1.03.2008 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│152.│SR EN 1856-2:2004     │Coşuri de fum. Condiţii pentru coşuri de fum metalice. Partea 2: Tubulaturi          │          │

│    │                      │şi elemente de racordare metalice                                                    │1.11.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│153.│SR EN 1857:2004       │Coşuri de fum. Componente. Canale interioare de beton.                               │1.05.2005 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│154.│SR EN 1857:2004/      │Coşuri de fum. Componente. Canale interioare de beton.                               │1.06.2006 │

│    │AC:2006               │                                                                                     │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│155.│SR EN 1858:2004       │Coşuri de fum. Componente. Blocuri canal de beton cu pereţi simpli sau cu            │          │

│    │                      │mai mulţi pereţi.                                                                    │1.05.2005 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│156.│SR EN 1863-2:2004     │Sticlă pentru construcţii. Geam de sticlă silico-calco-sodică călit termic.          │          │

│    │                      │Partea 2. Evaluarea conformităţii/standard de produs.                                │1.09.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│157.│SR EN 1873:2006***)   │Accesorii prefabricate pentru acoperiş. Luminatoare de plafon de material            │          │

│    │                      │plastic. Specificaţie de produs şi metode de încercare.                              │1.10.2009 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│158.│SR EN 1916:2003       │Tuburi şi accesorii din beton simplu, beton slab armat şi beton armat.               │23.11.2004│

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│159.│SR EN 1916:2003/      │Tuburi şi accesorii din beton simplu, beton slab armat şi beton armat.               │1.01.2007 │

│    │AC:2007***)           │                                                                                     │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│160.│SR EN 1917:2003       │Cămine de vizitare şi cămine de racord din beton simplu, beton slab armat            │          │

│    │                      │şi beton armat.                                                                      │23.11.2004│

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│161.│SR EN 1917:2003/      │Cămine de vizitare şi cămine de racord sau de inspecţie de beton simplu,             │          │

│    │AC:2007***)           │beton slab armat şi beton armat.                                                     │1.01.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│162.│SR EN 1935:2003       │Accesorii pentru construcţii. Balama cu ax simplu. Cerinţe şi metode de              │          │

│    │                      │încercare.                                                                           │1.12.2003 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│163.│SR EN 1935:2003/      │Accesorii pentru construcţii. Balama cu ax simplu. Cerinţe şi metode de              │          │

│    │AC:2004***)           │încercare.                                                                           │1.01.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│164.│SR EN 10025-1:2005    │Produse laminate la cald din oţeluri pentru construcţii. Partea 1: Condiţii          │          │

│    │                      │tehnice generale de livrare.                                                         │1.09.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│165.│SR EN 10210-1:2006***)│Profile cave finisate la cald pentru construcţii, din oţeluri de construcţie         │          │

│    │                      │nealiate şi cu granulaţie fină. Partea 1: Condiţii tehnice de livrare.               │1.02.2008 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│166.│SR EN 10219-1:2006***)│Profile cave deformate la rece pentru construcţii, din oţeluri de construcţie        │          │

│    │                      │nealiate şi cu granulaţie fină. Partea 1: Condiţii tehnice de livrare.               │1.02.2008 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│167.│SR EN 10224:2003      │Ţevi şi racorduri de oţel nealiat pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv     │          │

│    │                      │apa potabilă. Condiţii tehnice de livrare.                                           │1.04.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│168.│SR EN 10224:2003/     │Ţevi şi racorduri de oţel nealiat pentru transportul apei şi al altor lichide        │          │

│    │A1:2005               │apoase. Condiţii tehnice de livrare.                                                 │1.04.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│169.│SR EN 10311:2005      │Asamblări pentru racordarea ţevilor de oţel şi racorduri pentru transportul          │          │

│    │                      │lichidelor apoase, inclusiv apa potabilă.                                            │1.03.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│170.│SR EN 10312:2003      │Ţevi de oţel inoxidabil sudate pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv        │          │

│    │                      │apa potabilă. Condiţii tehnice de livrare.                                           │1.04.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│171.│SR EN 10312:2003/     │Ţevi sudate din oţel inoxidabil pentru transportul apei şi al altor lichide          │          │

│    │A1:2005               │apoase. Condiţii tehnice de livrare.                                                 │1.04.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│172.│SR EN 12004:2001      │Adezivi pentru plăci ceramice. Definiţii şi specificaţii.                            │    -     │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│173.│SR EN 12004:2001/     │Adezivi pentru plăci ceramice. Definiţii şi specificaţii.                            │1.04.2004 │

│    │A1:2003               │                                                                                     │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│174.│SR EN 12004:2001/     │Adezivi pentru plăci ceramice. Definiţii şi specificaţii.                            │1.06.2005 │

│    │A1:2003/AC:2003       │                                                                                     │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│175.│SR EN 12050-1:2002    │Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de            │          │

│    │                      │construcţie şi încercare. Partea 1: Staţii de pompare pentru ape uzate cu            │          │

│    │                      │materii fecale.                                                                      │1.11.2002 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│176.│SR EN 12050-2:2002    │Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de            │          │

│    │                      │construcţie şi încercare. Partea 2: Staţii de pompare pentru ape uzate               │          │

│    │                      │fără materii fecale.                                                                 │1.10.2002 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│177.│SR EN 12050-3:2002    │Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de            │          │

│    │                      │construcţie şi încercare. Partea 3: Staţii de pompare cu aplicare limitată           │          │

│    │                      │pentru ape uzate cu materii fecale.                                                  │1.10.2002 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│178.│SR EN 12050-4:2002    │Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de            │          │

│    │                      │construcţie şi încercare. Partea 4: Robinet de reţinere pentru ape uzate             │          │

│    │                      │cu materii fecale şi fără materii fecale.                                            │1.10.2002 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│179.│SR EN 12057:2005      │Produse de piatră naturală. Plăci modulare. Condiţii.                                │1.09.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│180.│SR EN 12058:2005      │Produse de piatră naturală. Plăci pentru pardoseli şi scări. Condiţii.               │1.09.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│181.│SR EN 12094-1:2004    │Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de            │          │

│    │                      │stingere cu gaz. Partea 1: Cerinţe şi medode de încercare pentru dispozitive         │          │

│    │                      │electrice automate de comandă şi temporizare.                                        │1.05.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│182.│SR EN 12094-2:2004    │Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de            │          │

│    │                      │stingere cu gaz. Partea 2: Cerinţe şi medode de încercare pentru dispozitive         │          │

│    │                      │neelectrice automate de comandă şi temporizare.                                      │1.05.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│183.│SR EN 12094-3:2004    │Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de            │          │

│    │                      │stingere cu gaz. Partea 3: Cerinţe şi medode de încercare pentru dispozitive         │          │

│    │                      │manuale de declanşare şi de oprire.                                                  │1.09.2005 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│184.│SR EN 12094-4:2004    │Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de            │          │

│    │                      │stingere cu gaz. Partea 4: Cerinţe şi medode de încercare pentru ansambluri          │          │

│    │                      │de supape şi declanşatoarele lor.                                                    │1.08.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│185.│SR EN 12094-5:2006***)│Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de            │          │

│    │                      │stingere cu gaz. Partea 5: Condiţii şi medode de încercare pentru                    │          │

│    │                      │distribuitoare de înaltă şi joasă presiune şi declanşarea lor.                       │1.02.2008 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│186.│SR EN 12094-6:2006***)│Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de            │          │

│    │                      │stingere cu gaz. Partea 6: Condiţii şi medode de încercare pentru                    │          │

│    │                      │dispozitivele neelectrice de scoatere din funcţiune.                                 │1.02.2008 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│187.│SR EN 12094-7:2002    │Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de            │          │

│    │                      │stingere cu gaz. Partea 7: Condiţii şi medode de încercare pentru duzele             │          │

│    │                      │sistemelor cu CO2.                                                                   │1.04.2004 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│188.│SR EN 12094-7:2002/   │Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de            │          │

│    │A1:2005               │stingere cu gaz. Partea 7: Condiţii şi medode de încercare pentru duzele             │          │

│    │                      │sistemelor cu CO2.                                                                   │1.11.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│189.│SR EN 12094-8:2006***)│Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de            │          │

│    │                      │stingere cu gaz. Partea 8: Condiţii şi medode de încercare pentru racorduri.         │1.05.2009 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│190.│SR EN 12094-9:2004    │Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de            │          │

│    │                      │stingere cu gaz. Partea 9: Cerinţe şi medode de încercare pentru detectoare          │          │

│    │                      │speciale de incendiu.                                                                │1.09.2005 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│191.│SR EN 12094-10:2004   │Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de            │          │

│    │                      │stingere cu gaz. Partea 10: Cerinţe şi medode de încercare pentru                    │          │

│    │                      │manometre şi presostate.                                                             │1.05.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│192.│SR EN 12094-11:2004   │Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de            │          │

│    │                      │stingere cu gaz. Partea 11: Cerinţe şi medode de încercare pentru                    │          │

│    │                      │dispozitive mecanice de cântărire.                                                   │1.09.2005 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│193.│SR EN 12094-12:2004   │Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de            │          │

│    │                      │stingere cu gaz. Partea 12: Cerinţe şi medode de încercare pentru                    │          │

│    │                      │dispozitive de alarmare pneumatice.                                                  │1.09.2005 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│194.│SR EN 12094-13:2002   │Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de            │          │

│    │                      │stingere cu gaz. Partea 13: Condiţii şi medode de încercare pentru clapete           │          │

│    │                      │antiretur.                                                                           │1.04.2004 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│195.│SR EN 12101-1:2006    │Sisteme pentru controlul fumului şi gazelor fierbinţi. Partea 1: Specificaţie        │          │

│    │                      │pentru barierele de fum.                                                             │1.09.2008 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│196.│SR EN 12101-1:2006/   │Sisteme pentru controlul fumului şi gazelor fierbinţi. Partea 1: Cerinţe             │          │

│    │A1:2006               │relative la ecranele de oprire a fumului.                                            │1.09.2008 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│197.│SR EN 12101-2:2004    │Sisteme pentru controlul fumului şi gazelor fierbinţi. Partea 2: Specificaţii        │          │

│    │                      │pentru ventilatoare de evacuare naturală a fumului şi gazelor fierbinţi.             │1.09.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│198.│SR EN 12101-3:2003    │Sisteme de control al căldurii şi al fumului. Partea 3: Specificaţii pentru          │          │

│    │                      │ventilatoare de evacuare a căldurii şi a fumului.                                    │1.04.2005 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│199.│SR EN 12101-3:2003/   │Sisteme de control al căldurii şi al fumului. Partea 3: Specificaţii pentru          │          │

│    │AC:2005               │ventilarea fumului şi degajărilor de căldură.                                        │1.01.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│200.│SR EN 12101-6:2005    │Sisteme pentru controlul fumului şi gazelor fierbinţi. Partea 6: Specificaţii        │          │

│    │                      │pentru sisteme cu presiune diferenţială - Kituri.                                    │1.04.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│201.│SR EN 12101-6:2005/   │Sisteme pentru controlul fumului şi gazelor fierbinţi. Partea 6: Specificaţii        │          │

│    │AC:2007               │pentru sisteme cu presiune diferenţială - Kituri.                                    │1.01.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│202.│SR EN 12101-10:2006   │Sisteme pentru controlul fumului şi gazelor fierbinţi. Partea 10: Echipament         │          │

│    │                      │de alimentare cu energie.                                                            │1.01.2009 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│203.│SR EN 12150-2:2004    │Sticlă pentru construcţii. Geam de securitate de sticlă silico-calco-sodică          │          │

│    │                      │securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs.              │1.09.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│204.│SR EN 12209:2004      │Feronerie pentru clădiri. Broaşte îngropate şi aplicate. Broaşte îngropate şi        │          │

│    │                      │aplicate şi plăci opritor, acţionate mecanic. Cerinţe şi metode de încercare.        │1.06.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│205.│SR EN 12209:2004/     │Feronerie pentru clădiri. Broaşte îngropate şi aplicate. Broaşte îngropate şi        │          │

│    │AC:2006               │aplicate şi plăci opritor, acţionate mecanic. Cerinţe şi metode de încercare.        │1.06.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│206.│SR EN 12259-1+A1:2002 │Protecţie împotriva incendiilor. Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor.        │          │

│    │                      │Componentele sistemelor de tip sprinkler şi cu apă pulverizată.                      │          │

│    │                      │Partea 1: Sprinklere.                                                                │1.09.2005 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│207.│SR EN 12259-1+A1:2002/│Protecţia împotriva incendiilor. Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor.        │          │

│    │A2:2004               │Componentele sistemelor de tip sprinkler şi cu apă pulverizată.                      │          │

│    │                      │Partea 1: Sprinklere.                                                                │1.03.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│208.│SR EN 12259-1+A1:2002/│Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme               │          │

│    │A3:2006               │cu sprinklere şi apă pulverizată. Partea 1: Sprinklere.                              │1.11.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│209.│SR EN 12259-2:2002    │Sisteme fixe de luptă împotriva incendiului. Componente pentru sisteme               │          │

│    │                      │cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 2: Sistem de supape de alarmă            │          │

│    │                      │apă-apă.                                                                             │    -     │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│210.│SR EN 12259-2:2002/   │Sisteme fixe de luptă împotriva incendiului. Componente pentru sisteme cu            │          │

│    │A1:2002               │sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 2: Sistem de supape de alarmă               │          │

│    │                      │apă-apă.                                                                             │1.08.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│211.│SR EN 12259-2:2002/   │Sisteme fixe de luptă împotriva incendiului. Componente pentru sisteme               │          │

│    │A2:2006***)           │cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 2: Sistem de supape de alarmă            │          │

│    │                      │apă-apă.                                                                             │1.08.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│212.│SR EN 12259-2:2002/   │Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu            │          │

│    │AC:2003               │sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 2: Sisteme de supape de alarmă              │          │

│    │                      │apă-apă.                                                                             │1.06.2005 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│213.│SR EN 12259-3:2002    │Sisteme fixe de stingere a incendiilor. Componente pentru sisteme sprinkler          │          │

│    │                      │şi cu apă pulverizată. Partea 3: Sisteme de supapă de alarmă apă-aer.                │    -     │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│214.│SR EN 12259-3:2002/   │Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu            │          │

│    │A1:2003               │sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 3: Sistem de supape de alarmă               │          │

│    │                      │apă-aer.                                                                             │1.08.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│215.│SR EN 12259-3:2002/   │Sisteme fixe de stingere a incendiilor. Componente pentru sisteme sprinkler          │          │

│    │A2:2006***)           │şi cu apă pulverizată. Partea 3: Sisteme de supapă de alarmă apă-aer.                │1.08.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│216.│SR EN 12259-4:2002    │Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu            │          │

│    │                      │sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 4: Dispozitive de alarmare cu motor         │          │

│    │                      │hidraulic.                                                                           │    -     │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│217.│SR EN 12259-4:2002/   │Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu            │          │

│    │A1:2003               │sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 4: Dispozitive de alarmă cu motor           │          │

│    │                      │hidraulic.                                                                           │1.04.2004 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│218.│SR EN 12259-5:2003    │Sisteme fixe de luptă împotriva incendiului. Componente pentru Sprinkler şi          │          │

│    │                      │sisteme de pulverizare cu apă. Partea 5: Detectoare de curgere a apei.               │1.09.2005 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│219.│SR EN 12285-2:2005    │Rezervoare de oţel executate în atelier. Partea 2: Rezervoare cilindrice             │          │

│    │                      │orizontale cu pereţi simpli sau dubli pentru depozitarea deasupra solului a          │          │

│    │                      │lichidelor inflamabile şi neinflamabile care poluează apa.                           │1.01.2008 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│220.│SR EN 12326-1:2004    │Produse de ardezie şi piatră pentru învelitori şi placări discontinue.               │          │

│    │                      │Partea 1: Specificaţie de produs.                                                    │1.05.2008 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│221.│SR EN 12337-2:2004    │Sticlă pentru construcţii. Geam de sticlă silico-calco-sodică securizat chimic.      │          │

│    │                      │Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs.                                │1.09.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│222.│SR EN 12352:2006***)  │Echipament pentru dirijarea traficului. Dispozitive luminoase de avertizare şi       │          │

│    │                      │de securitate.                                                                       │1.02.2008 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│223.│SR EN 12368:2006***)  │Echipament pentru dirijarea traficului. Semafoare.                                   │1.02.2008 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│224.│SR EN 12380:2003      │Supape de echilibrare a presiunii pentru sisteme interioare de canalizare.           │          │

│    │                      │Cerinţe, metode de încercare şi evaluarea conformităţii.                             │1.10.2004 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│225.│SR EN 12416-1:2002    │Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme de stingere cu pulbere.         │          │

│    │                      │Partea 1: Condiţii şi metode de încercare a elementelor componente.                  │1.04.2004 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│226.│SR EN 12416-1:2002/   │Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme de stingere cu pulbere.         │          │

│    │A1:2004               │Partea 1: Condiţii şi metode de încercare a elementelor componente.                  │1.06.2005 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│227.│SR EN 12416-2:2002    │Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme de stingere cu pulbere.         │          │

│    │                      │Partea 2: Proiectare, instalare şi întreţinere.                                      │1.04.2004 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│228.│SR EN 12446:2004      │Coşuri de fum. Componente. Anvelope exterioare de beton.                             │1.02.2005 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│229.│SR EN 12467:2006      │Plăci plane de fibrociment. Specificaţii de produse şi metode de încercare.          │1.01.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│230.│SR EN 12467:2006/     │Plăci plane de fibrociment. Specificaţii de produse şi metode de încercare.          │1.01.2007 │

│    │A1:2006               │                                                                                     │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│231.│SR EN 12467:2006/     │Plăci plane de fibrociment. Specificaţii de produse şi metode de încercări.          │1.07.2008 │

│    │A2:2006***)           │                                                                                     │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│232.│SR EN 12566-1:2002    │Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 1: Fose                 │          │

│    │                      │septice prefabricate.                                                                │    -     │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│233.│SR EN 12566-1:2002/   │Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 1: Fose                 │          │

│    │A1:2004               │septice prefabricate.                                                                │1.12.2005 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│234.│SR EN 12566-3:2006    │Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PT. Partea 3: Staţii de             │          │

│    │                      │epurare a apelor uzate menajere prefabricate şi/sau asamblate in situ.               │1.07.2008 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│235.│SR EN 12620:2003      │Agregate pentru beton.                                                               │1.06.2004 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│236.│SR EN 12676-1:2002    │Sisteme antiorbire pentru drumuri. Partea 1: Performanţe şi caracteristici.          │    -     │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│237.│SR EN 12676-1:2002/   │Sisteme rutiere antiorbire. Partea 1: Performanţe şi caracteristici.                 │1.02.2006 │

│    │A1:2004               │                                                                                     │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│238.│SR EN 12764:2005      │Instalaţii sanitare. Specificaţii pentru băi cu sistem de barbotare a apei.          │1.10.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│239.│SR EN 12794:2006      │Produse prefabricate de beton. Piloţi de fundaţie.                                   │1.01.2008 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│240.│SR EN 12809:2003      │Boilere de uz casnic cu combustibil solid. Putere de încălzire nominală              │          │

│    │                      │până la 50 kW. Cerinţe şi metode de încercare.                                       │1.07.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│241.│SR EN 12809:2003/     │Boilere de uz casnic cu combustibil solid. Putere nominală de încălzire              │          │

│    │A1:2005               │până la 50 kW. Cerinţe şi metode de încercare.                                       │1.07.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│242.│SR EN 12809:2003/     │ Boilere de uz casnic cu combustibil solid. Putere de încălzire nominală             │          │

│    │AC:2006***)           │până la 50 kW. Cerinţe şi metode de încercare.                                       │1.01.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│243.│SR EN 12809:2003/     │Boilere de uz casnic cu combustibil solid. Putere nominală de încălzire              │          │

│    │A1:2005/AC:2007***)   │până la 50 kW. Cerinţe şi metode de încercare.                                       │1.01.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│244.│SR EN 12815:2003      │Aparate de gătit casnice cu combustibil solid. Cerinţe şi metode de încercare.       │1.07.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│245.│SR EN 12815:2003/     │Aparate de gătit casnice cu combustibil solid. Cerinţe şi metode de încercare.       │1.07.2007 │

│    │A1:2005               │                                                                                     │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│246.│SR EN 12815:2003/     │Aparate de gătit casnice cu combustibil solid. Cerinţe şi metode de încercare.       │1.01.2007 │

│    │AC:2006***)           │                                                                                     │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│247.│SR EN 12815:2003/     │Aparate de gătit casnice cu combustibil solid. Cerinţe şi metode de încercare.       │1.01.2007 │

│    │A1:2005/AC:2007***)   │                                                                                     │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│248.│SR EN 12839:2002      │Produse prefabricate de beton. Elemente pentru împrejmuiri.                          │1.03.2003 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│249.│SR EN 12843:2005      │Produse prefabricate de beton. Stâlpi.                                               │1.09.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│250.│SR EN 12859:2003      │Plăci de ipsos. Definiţii, condiţii şi metode de încercare.                          │1.04.2003 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│251.│SR EN 12859:2003/     │Plăci de ipsos. Definiţii, condiţii şi metode de încercare.                          │1.06.2005 │

│    │A1:2005               │                                                                                     │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│252.│SR EN 12860:2003      │Lianţi-adezivi pe bază de ipsos pentru plăci de ipsos. Definiţii, caracteristici     │          │

│    │                      │şi metode de încercare.                                                              │1.04.2003 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│253.│SR EN 12878:2005      │Pigmenţi pentru colorarea materialelor de construcţie pe bază de ciment              │          │

│    │                      │şi/sau var. Specificaţii şi metode de încercare.                                     │1.03.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│254.│SR EN 12878:2005/     │Pigmenţi pentru colorarea materialelor de construcţie pe bază de ciment              │          │

│    │AC:2006***)           │şi/sau var. Specificaţii şi metode de încercare.                                     │1.01.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│255.│SR EN 12951:2005      │Accesorii prefabricate pentru învelitoare de acoperiş. Scări de acoperiş             │          │

│    │                      │fixate permanent. Specificaţie de produs şi metode de încercări.                     │1.09.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│256.│SR EN 12966-1:2006    │Semnalizare rutieră verticală. Indicatoare rutiere cu mesaj variabil.                │          │

│    │                      │Partea 1: Standard de produs.                                                        │1.02.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│257.│SR EN 13024-2:2004    │Sticlă pentru construcţii. Geam de securitate borosilicatic securizat termic.        │          │

│    │                      │Partea 2: Evaluarea conformităţii/standard de produs.                                │1.09.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│258.│SR EN 13043:2003      │Agregate pentru amestecuri bituminoase şi pentru finisarea suprafeţelor,             │          │

│    │                      │utilizate la construcţia şoselelor, a aeroporturilor şi a altor zone cu trafic.      │1.06.2004 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│259.│SR EN 13043:2003/     │Agregate pentru amestecuri bituminoase şi pentru finisarea suprafeţelor,             │          │

│    │AC:2004***)           │utilizate la construcţia şoselelor, a aeroporturilor şi a altor zone cu trafic.      │1.06.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│260.│SR EN 13055-1:2003    │Agregate uşoare. Partea 1: Agregate uşoare pentru betoane, mortare şi                │          │

│    │                      │paste de ciment.                                                                     │1.06.2004 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│261.│SR EN 13055-2:2004    │Agregate uşoare. Partea 2: Agregate uşoare pentru amestecuri                         │          │

│    │                      │hidrocarbonate, tratamente superficiale şi pentru straturi tratate şi netratate.     │1.05.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│262.│SR EN 13063-1:2006    │Coşuri de fum. Sisteme de coşuri de fum cu pereţi interiori de argilă                │          │

│    │                      │arsă/ceramică. Partea 1: Condiţii şi metode de încercare corespunzătoare             │          │

│    │                      │determinării rezistenţei la focul din coş.                                           │1.10.2008 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│263.│SR EN 13063-2:2005    │Coşuri de fum. Sistem de coşuri de fum cu pereţi interiori de argilă                 │          │

│    │                      │arsă/ceramică. Partea 2: Cerinţe şi metode de încercare în condiţii umede.           │1.03.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│264.│SR EN 13069:2006      │Coşuri de fum. Anvelope exterioare de argilă arsă/ceramice pentru                    │          │

│    │                      │sisteme de coşuri de fum. Condiţii şi metode de încercare.                           │1.05.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│265.│SR EN 13084-5:2005    │Coşuri independente. Partea 5: Materiale pentru canale interioare de argilă          │          │

│    │                      │arsă. Specificaţie de produs.                                                        │1.04.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│266.│SR EN 13084-5:2005/   │Coşuri independente. Partea 5: Materiale pentru canale interioare de argilă          │          │

│    │AC:2006               │arsă. Specificaţie de produs.                                                        │1.01.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│267.│SR EN 13084-7:2006    │Coşuri independente. Partea 7: Specificaţii de produs ale prefabricatelor            │          │

│    │                      │cilindrice de oţel pentru coşuri de oţel cu pereţi simpli şi canale interioare       │          │

│    │                      │de oţel.                                                                             │1.08.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│268.│SR EN 13101:2003      │Trepte pentru cămine de vizitare. Cerinţe, marcare, încercări şi evaluarea           │          │

│    │                      │conformităţii.                                                                       │1.08.2004 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│269.│SR EN 13108-1:2006***)│Mixturi asfaltice. Specificaţii de material. Partea 1: Beton asfaltic.               │1.03.2008 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│270.│SR EN 13108-2:2006***)│Mixturi asfaltice. Specificaţii de material. Partea 2: Beton asfaltic pentru         │          │

│    │                      │straturi foarte subţiri.                                                             │1.03.2008 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│271.│SR EN 13108-3:2006***)│Mixturi asfaltice. Specificaţii de material. Partea 3: Beton asfaltic moale.         │1.03.2008 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│272.│SR EN 13108-4:2006***)│Mixturi asfaltice. Specificaţii de material. Partea 4: Mixtură tip HRA.              │1.03.2008 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│273.│SR EN 13108-5:2006***)│Mixturi asfaltice. Specificaţii de material. Partea 5: Beton asfaltic cu             │          │

│    │                      │conţinut ridicat de mastic.                                                          │1.03.2008 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│274.│SR EN 13108-6:2006***)│Mixturi asfaltice. Specificaţii de material. Partea 6: Asfalt turnat.                │1.03.2008 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│275.│SR EN 13108-7:2006***)│Mixturi asfaltice. Specificaţii de material. Partea 7: Beton asfaltic drenant.       │1.03.2008 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│276.│SR EN 13139:2003      │Agregate pentru mortare.                                                             │1.06.2004 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│277.│SR EN 13160-1:2003    │Sisteme de detectare a scurgerilor. Partea 1: Principii generale.                    │1.03.2005 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│278.│SR EN 13162:2003      │Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată                     │          │

│    │                      │minerală (MW). Specificaţie.                                                         │13.06.2003│

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│279.│SR EN 13162:2003/     │Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată                     │          │

│    │AC:2006***)           │minerală (MW). Specificaţie.                                                         │1.06.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│280.│SR EN 13163:2003      │Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din polistiren               │          │

│    │                      │expandat (EPS). Specificaţie.                                                        │13.05.2003│

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│281.│SR EN 13163:2003/     │Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din polistiren               │          │

│    │AC:2006***)           │expandat (EPS). Specificaţie.                                                        │1.06.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│282.│SR EN 13164:2003      │Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă de                 │          │

│    │                      │polistiren extrudat (XPS). Specificaţie.                                             │13.05.2003│

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│283.│SR EN 13165:2003      │Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă rigidă             │          │

│    │                      │de poliuretan (PUR). Specificaţie.                                                   │13.05.2003│

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│284.│SR EN 13164:2003/     │Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă de                 │          │

│    │A1:2004               │polistiren extrudat (XPS). Specificaţie.                                             │1.12.2004 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│285.│SR EN 13164:2003/     │Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă de                 │          │

│    │AC:2006***)           │polistiren extrudat (XPS). Specificaţie.                                             │1.06.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│286.│SR EN 13165:2003/     │Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă rigidă             │          │

│    │A1:2004               │de poliuretan (PUR). Specificaţie.                                                   │1.12.2004 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│287.│SR EN 13165:2003/     │Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă rigidă             │          │

│    │A2:2006               │de poliuretan (PUR). Specificaţie.                                                   │1.01.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│288.│SR EN 13165:2003/     │Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă rigidă             │          │

│    │AC:2006***)           │de poliuretan (PUR). Specificaţie.                                                   │1.06.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│289.│SR EN 13166:2003      │Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă                    │          │

│    │                      │fenolică (PF). Specificaţie.                                                         │13.05.2003│

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│290.│SR EN 13166:2003/     │Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă                    │          │

│    │A1:2004               │fenolică (PF). Specificaţie.                                                         │1.12.2004 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│291.│SR EN 13166:2003/     │Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă                    │          │

│    │AC:2006***)           │fenolică (PF). Specificaţie.                                                         │1.06.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│292.│SR EN 13167:2003      │Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din sticlă                   │          │

│    │                      │celulară (CG). Specificaţie.                                                         │13.05.2003│

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│293.│SR EN 13167:2003/     │Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din sticlă                   │          │

│    │A1:2004               │celulară (CG). Specificaţie.                                                         │1.12.2004 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│294.│SR EN 13167:2003/     │Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din sticlă                   │          │

│    │AC:2006***)           │celulară (CG). Specificaţie.                                                         │1.06.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│295.│SR EN 13168:2003      │Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată de                  │          │

│    │                      │lemn (WW). Specificaţie.                                                             │13.05.2003│

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│296.│SR EN 13168:2003/     │Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată de                  │          │

│    │A1:2004               │lemn (WW). Specificaţie.                                                             │1.12.2004 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│297.│SR EN 13168:2003/     │Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată de                  │          │

│    │AC:2006***)           │lemn (WW). Specificaţie.                                                             │1.06.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│298.│SR EN 13169:2003      │Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din perlit                   │          │

│    │                      │expandat (EPB). Specificaţie.                                                        │13.05.2003│

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│299.│SR EN 13169:2003/     │Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din perlit                   │          │

│    │A1:2004               │expandat (EPB). Specificaţie.                                                        │1.12.2004 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│300.│SR EN 13169:2003/     │Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din perlit                   │          │

│    │AC:2006***)           │expandat (EPB). Specificaţie.                                                        │1.06.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│301.│SR EN 13170:2003      │Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din plută                    │          │

│    │                      │expandată (ICB). Specificaţie.                                                       │13.05.2003│

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│302.│SR EN 13170:2003/     │Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din plută                    │          │

│    │AC:2006***)           │expandată (ICB). Specificaţie.                                                       │1.06.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│303.│SR EN 13171:2003      │Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din fibre de                 │          │

│    │                      │lemn (WF). Specificaţie.                                                             │13.05.2003│

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│304.│SR EN 13171:2003/     │Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din fibre de                 │          │

│    │A1:2004               │lemn (WF). Specificaţie.                                                             │1.12.2004 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│305.│SR EN 13171:2003/     │Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din fibre de                 │          │

│    │AC:2006***)           │lemn (WF). Specificaţie.                                                             │1.06.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│306.│SR EN 13224:2005      │Produse prefabricate de beton. Elemente de planşeu cu nervuri.                       │1.09.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│307.│SR EN 13224:2005/     │Produse prefabricate de beton. Elemente de planşeu cu nervuri.                       │1.06.2005 │

│    │AC:2005               │                                                                                     │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│308.│SR EN 13225:2005      │Produse prefabricate de beton. Elemente liniare de structură.                        │1.09.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│309.│SR EN 13229:2003      │Aparate care includ focare deschise cu combustibili solizi. Cerinţe şi               │          │

│    │                      │metode de încercare.                                                                 │1.07.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│310.│SR EN 13229:2003/     │Aparate care includ focare deschise cu combustibili solizi. Cerinţe şi               │          │

│    │A1:2004***)           │metode de încercare.                                                                 │1.06.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│311.│SR EN 13229:2003/     │Aparate care includ focare deschise cu combustibili solizi. Cerinţe şi               │          │

│    │A2:2005               │metode de încercare.                                                                 │1.07.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│312.│SR EN 13229:2003/     │Aparate care includ focare deschise cu combustibili solizi. Cerinţe şi               │          │

│    │AC:2006***)           │metode de încercare.                                                                 │1.01.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│313.│SR EN 13229:2003/     │Aparate care includ focare deschise cu combustibili solizi. Cerinţe şi               │          │

│    │A2:2005/AC:2007***)   │metode de încercare.                                                                 │1.01.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│314.│SR EN 13240:2003      │Sobe cu combustibil solid. Cerinţe şi metode de încercare.                           │1.07.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│315.│SR EN 13240:2003/     │Sobe cu combustibil solid. Cerinţe şi metode de încercare.                           │1.07.2007 │

│    │A2:2005               │                                                                                     │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│316.│SR EN 13240:2003/     │Sobe cu combustibil solid. Cerinţe şi metode de încercare.                           │1.01.2007 │

│    │AC:2006***)           │                                                                                     │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│317.│SR EN 13240:2003/     │Sobe cu combustibil solid. Cerinţe şi metode de încercare.                           │1.01.2007 │

│    │A2:2005/AC:2006***)   │                                                                                     │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│318.│SR EN 13241-1:2004    │Uşi pentru uz industrial, comercial şi pentru garaje. Standard de produs.            │          │

│    │                      │Partea 1: Produse fără caracteristici de rezistenţă la foc sau protecţie la fum.     │1.05.2005 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│319.│SR EN 13242:2003      │Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în             │          │

│    │                      │ingineria civilă şi în construcţii de drumuri.                                       │1.06.2004 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│320.│SR EN 13242:2003/     │Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în             │          │

│    │AC:2004***)           │ingineria civilă şi în construcţii de drumuri.                                       │1.01.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│321.│SR EN 13249:2001      │Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la           │          │

│    │                      │construcţia de drumuri şi alte zone de circulaţie (cu excepţia căilor ferate         │          │

│    │                      │şi a straturilor de uzură).                                                          │1.10.2002 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│322.│SR EN 13249:2001/     │Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la           │          │

│    │A1:2005               │construcţia de drumuri şi alte zone de circulaţie.                                   │1.11.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│323.│SR EN 13250:2001      │Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la           │          │

│    │                      │construcţia de căi ferate.                                                           │1.10.2002 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│324.│SR EN 13250:2001/     │Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la           │          │

│    │A1:2005               │construcţia de căi ferate.                                                           │1.06.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│325.│SR EN 13251:2001      │Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în           │          │

│    │                      │lucrările de terasamente, fundaţii şi structuri de susţinere.                        │1.10.2002 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│326.│SR EN 13251:2001/     │Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în           │          │

│    │A1:2005               │lucrările de terasamente, fundaţii şi structuri de susţinere.                        │1.06.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│327.│SR EN 13252:2001      │Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru a fi utilizate în       │          │

│    │                      │sistemele de drenaj.                                                                 │1.10.2002 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│328.│SR EN 13252:2001/     │Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru a fi utilizate în       │          │

│    │A1:2005               │sistemele de drenaj.                                                                 │1.06.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│329.│SR EN 13253:2001      │Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la           │          │

│    │                      │lucrările de control al eroziunii (protecţii costiere, apărări de maluri).           │1.10.2002 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│330.│SR EN 13253:2001/     │Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la           │          │

│    │A1:2005               │lucrările de control al eroziunii (protecţii costiere, apărări de maluri).           │1.06.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│331.│SR EN 13254:2001      │Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în           │          │

│    │                      │construcţii de rezervoare şi baraje.                                                 │1.10.2002 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│332.│SR EN 13254:2001/     │Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în           │          │

│    │A1:2005               │construcţii de rezervoare şi baraje.                                                 │1.06.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│333.│SR EN 13254:2001/     │Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici solicitate pentru utilizarea în       │          │

│    │AC:2004***)           │construcţii de rezervoare şi baraje.                                                 │1.06.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│334.│SR EN 13255:2001      │Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la           │          │

│    │                      │construcţia de canale.                                                               │1.10.2002 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│335.│SR EN 13255:2001/     │Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la           │          │

│    │A1:2005               │construcţia de canale.                                                               │1.06.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│336.│SR EN 13255:2001/     │Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici solicitate pentru utilizarea în       │          │

│    │AC:2004***)           │construcţia de canale.                                                               │1.06.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│337.│SR EN 13256:2001      │Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la           │          │

│    │                      │construcţia de tuneluri şi structuri subterane.                                      │1.10.2002 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│338.│SR EN 13256:2001/     │Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la           │          │

│    │A1:2005               │construcţia de tuneluri şi structuri subterane.                                      │1.06.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│339.│SR EN 13256:2001/     │Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici solicitate pentru utilizarea în       │          │

│    │AC:2004***)           │construcţii de tunele şi de structuri subterane.                                     │1.06.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│340.│SR EN 13257:2001      │Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în           │          │

│    │                      │lucrările de depozitare a deşeurilor solide.                                         │1.10.2002 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│341.│SR EN 13257:2001/     │Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în           │          │

│    │A1:2005               │lucrările de depozitare a deşeurilor solide.                                         │1.06.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│342.│SR EN 13257:2001/     │Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici solicitate pentru utilizarea în       │          │

│    │AC:2004***)           │lucrările de îngropare a deşeurilor solide.                                          │1.06.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│343.│SR EN 13263-1:2005    │Silice ultrafine pentru beton. Partea 1: Definiţii, condiţii şi criterii de          │          │

│    │                      │conformitate.                                                                        │1.04.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│344.│SR EN 13265:2003      │Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici cerute pentru utilizarea în           │          │

│    │                      │proiecte de depozitare a deşeurilor lichide.                                         │1.10.2002 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│345.│SR EN 13265:2003/     │Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici cerute pentru utilizarea în           │          │

│    │A1:2005***)           │proiecte de depozitare a deşeurilor lichide.                                         │1.06.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│346.│SR EN 13265:2003/     │Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici cerute pentru utilizarea în           │          │

│    │AC:2004***)           │proiecte de depozitare a deşeurilor lichide.                                         │1.06.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│347.│SR EN 13279-1:2005    │Ispos şi tencuieli de ipsos. Partea 1: Definiţii şi condiţii.                        │1.04.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│348.│SR EN 13310:2004      │Spălătorie de bucătărie. Condiţii de funcţionare şi metode de încercare.             │1.02.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│349.│SR EN 13341:2005      │Rezervoare termoplastice statice pentru depozitarea deasupra solului a               │          │

│    │                      │combustibililor pentru încălzire, a benzinei şi a motorinei pentru uz casnic.        │          │

│    │                      │Rezervoare de polietilenă injectată prin suflare, de polietilenă injectată prin      │          │

│    │                      │centrifugare şi de poliamidă 6 prin polimerizare anionică. Cerinţe şi metode         │          │

│    │                      │de încercare.                                                                        │1.01.2009 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│350.│SR EN 13361:2005      │Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia         │          │

│    │                      │de rezervoare şi baraje.                                                             │1.09.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│351.│SR EN 13361:2005/     │Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia         │          │

│    │A1:2007***)           │de rezervoare şi baraje.                                                             │1.06.2008 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│352.│SR EN 13362:2005      │Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia         │          │

│    │                      │de canale.                                                                           │1.02.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│353.│SR EN 13383-1:2003    │Agregate pentru anrocamente. Partea 1: Specificaţii.                                 │1.06.2004 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│354.│SR EN 13450:2003      │Agregate pentru balast de cale ferată.                                               │1.06.2004 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│355.│SR EN 13450:2003/     │Agregate pentru balast de cale ferată.                                               │1.01.2007 │

│    │AC:2004***)           │                                                                                     │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│356.│SR EN 13454-1:2005    │Lianţi, lianţi compoziţi şi amestecuri preparate în fabrică pentru şape pe           │          │

│    │                      │bază de sulfat de calciu. Partea 1: Definiţii şi specificaţii.                       │1.07.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│357.│SR EN 13479:2005      │Materiale pentru sudare. Standard general de produs pentru metale de                 │          │

│    │                      │adaos şi fluxuri pentru sudarea prin topire a materialelor metalice.                 │1.10.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│358.│SR EN 13491:2005      │Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea ca bariere             │          │

│    │                      │hidraulice în construcţia de tunele şi de structuri subterane.                       │1.09.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│359.│SR EN 13491:2005/     │Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea ca bariere             │          │

│    │A1:2007***)           │hidraulice în construcţia de tunele şi de structuri subterane.                       │1.06.2008 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│360.│SR EN 13492:2005      │Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia         │          │

│    │                      │de depozite de deşeuri lichide, staţii de transfer sau lucrări secundare de          │          │

│    │                      │stocare.                                                                             │1.09.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│361.│SR EN 13492:2005/     │Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia         │          │

│    │A1:2007***)           │de depozite de deşeuri lichide, staţii de transfer sau lucrări secundare             │          │

│    │                      │de stocare.                                                                          │1.06.2008 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│362.│SR EN 13493:2005      │Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia         │          │

│    │                      │de depozite de deşeuri solide şi amplasamente de depozitare.                         │1.03.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│363.│SR EN 13502:2003      │Coşuri de fum. Terminale de argilă arsă/ceramice. Condiţii şi metode de              │          │

│    │                      │încercare.                                                                           │1.08.2004 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│364.│SR EN 13561:2004      │Jaluzele exterioare. Cerinţe de performanţă, inclusiv de securitate.                 │1.03.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│365.│SR EN 13564-1:2003    │Clapete împotriva refulării pentru clădiri. Partea 1: Cerinţe.                       │1.05.2004 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│366.│SR EN 13565-1:2004    │Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme cu spumă. Partea 1:             │          │

│    │                      │Cerinţe şi metode de încercare pentru componente.                                    │1.03.2008 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│367.│SR EN 13616:2004      │Dispozitive pentru limitarea umplerii rezervoarelor statice pentru                   │          │

│    │                      │combustibili petrolieri lichizi.                                                     │1.05.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│368.│SR EN 13616:2004/     │Dispozitive pentru limitarea umplerii rezervoarelor statice pentru                   │          │

│    │AC:2006***)           │combustibili petrolieri lichizi.                                                     │1.06.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│369.│SR EN 13658-1:2005    │Plase şi profiluri metalice. Definiţii, specificaţii şi metode de încercare.         │          │

│    │                      │Partea 1: Tencuieli interioare.                                                      │1.03.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│370.│SR EN 13658-2:2005    │Plase şi profiluri metalice. Definiţii, specificaţii şi metode de încercare.         │          │

│    │                      │Partea 2: Tencuieli exterioare.                                                      │1.03.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│371.│SR EN 13659:2004      │Elemente de închidere pentru goluri echipate cu ferestre. Cerinţe de                 │          │

│    │                      │performanţă, inclusiv de securitate.                                                 │1.04.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│372.│SR EN 13693:2005      │Produse prefabricate de beton. Elemente speciale de acoperiş.                        │1.06.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│373.│SR EN 13707:2005      │Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase armate pentru hidroizolarea      │          │

│    │                      │acoperişului. Definiţii şi caracteristici.                                           │1.09.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│374.│SR EN 13747:2006      │Produse prefabricate de beton. Predale pentru sisteme de planşee.                    │1.05.2008 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│375.│SR EN 13748-1:2004    │Plăci de mozaic. Partea 1: Plăci de mozaic pentru utilizări la interior.             │1.10.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│376.│SR EN 13748-1:2004/   │Plăci de mozaic. Partea 1: Plăci de mozaic pentru utilizări la interior.             │1.10.2006 │

│    │A1:2005               │                                                                                     │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│377.│SR EN 13748-1:2004/   │Plăci de mozaic. Partea 1: Plăci de mozaic pentru utilizări la interior.             │1.06.2005 │

│    │AC:2005               │                                                                                     │          │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│378.│SR EN 13748-2:2004    │Plăci de mozaic. Partea 2: Plăci de mozaic pentru utilizări la exterior.             │1.04.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│379.│SR EN 13813:2003      │Materiale pentru şape şi pardoseli. Materiale pentru şape. Caracteristici            │          │

│    │                      │şi cerinţe.                                                                          │1.08.2004 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│380.│SR EN 13815:2007***)  │Produse de ipsos cu fibre. Definiţii, condiţii şi metode de încercări.               │1.06.2008 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│381.│SR EN 13830:2004      │Faţade cortină. Standard de produs.                                                  │1.12.2005 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│382.│SR EN 13859-1:2006    │Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Definiţii şi caracteristici ale substraturilor.  │          │

│    │                      │Partea 1: Substraturi pentru învelitori de acoperiş discontinue.                     │1.01.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│383.│SR EN 13859-2:2005    │Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Definiţii şi caracteristici ale substraturilor.  │          │

│    │                      │Partea 2: Substraturi pentru pereţi.                                                 │1.09.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│384.│SR EN 13877-3:2005    │Îmbrăcăminţi rutiere de beton. Partea 3: Specificaţii pentru gujoanele               │          │

│    │                      │utilizate la îmbrăcăminţile de beton.                                                │1.09.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│385.│SR EN 13950:2006***)  │Compozite de izolare termică/acustică din plăci de ipsos. Definiţii, condiţii        │          │

│    │                      │şi metode de încercări.                                                              │1.09.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│386.│SR EN 13956:2006      │Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi hidroizolante de material plastic şi         │          │

│    │                      │cauciuc pentru acoperiş. Definiţii şi caracteristici.                                │1.07.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│387.│SR EN 13956:2006/     │Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi hidroizolante de material plastic şi         │          │

│    │AC:2006***)           │cauciuc pentru acoperiş. Definiţii şi caracteristici.                                │1.01.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│388.│SR EN 13963:2005      │Materiale de rostuire pentru îmbinarea panourilor de gips-carton. Definiţii,         │          │

│    │                      │condiţii şi metode de încercare.                                                     │1.03.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│389.│SR EN 13963:2005/     │Materiale de rostuire pentru îmbinarea panourilor de gips-carton. Definiţii,         │          │

│    │AC:2006***)           │condiţii şi metode de încercare.                                                     │1.01.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│390.│SR EN 13964:2004      │Plafoane suspendate. Condiţii şi metode de încercare.                                │1.07.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│391.│SR EN 13967:2005      │Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi de material plastic şi de cauciuc de         │          │

│    │                      │etanşare împotriva umezelii, inclusiv foi de material plastic şi de cauciuc          │          │

│    │                      │pentru etanşarea cuvelajelor. Definiţii şi caracteristici.                           │1.10.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│392.│SR EN 13969:2005      │Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase de etanşare împotriva            │          │

│    │                      │umezelii, inclusiv foi bituminoase pentru etanşarea cuvelajelor. Definiţii şi        │          │

│    │                      │caracteristici.                                                                      │1.09.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│393.│SR EN 13970:2005      │Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase utilizate ca straturi pentru     │          │

│    │                      │controlul vaporilor. Definiţii şi caracteristici.                                    │1.09.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│394.│SR EN 13978-1:2005    │Produse prefabricate de beton. Garaje prefabricate de beton. Partea 1:               │          │

│    │                      │Condiţii pentru garaje de beton monolit armat sau compuse din elemente               │          │

│    │                      │individuale de dimensiunile unei camere.                                             │1.03.2008 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│395.│SR EN 13984:2005      │Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi de material plastic şi de cauciuc utilizate  │          │

│    │                      │ca straturi pentru controlul vaporilor. Definiţii şi caracteristici.                 │1.09.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│396.│SR EN 13986-2005      │Plăci pe bază de lemn destinate construcţiei. Caracteristici, evaluarea              │          │

│    │                      │conformităţii şi marcare.                                                            │1.06.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│397.│SR EN 14016-1:2004    │Lianţi pentru şape pe bază de magnezită. Magnezită caustică şi clorură               │          │

│    │                      │de magneziu. Partea 1: Definiţii, cerinţe.                                           │1.12.2005 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│398.│SR EN 14037-1:2004    │Panouri radiante de plafon alimentate cu apă cu temperatura sub                      │          │

│    │                      │120 grade C. Partea 1: Specificaţii şi condiţii tehnice.                             │1.02.2005 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│399.│SR EN 14041:2004      │Îmbrăcăminte rezistentă la şoc, textilă şi stratificată pentru pardoseală.           │          │

│    │                      │Caracteristici esenţiale.                                                            │    -     │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│400.│SR EN 14041:2004/     │Îmbrăcăminte rezistentă la şoc, textilă şi stratificată pentru pardoseală.           │          │

│    │AC:2007***)           │Caracteristici esenţiale.                                                            │1.01.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│401.│SR EN 14063-1:2005    │Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolaţie termică formată      │          │

│    │                      │in situ pe bază de agregate uşoare de argilă expandată (LWA). Partea 1:              │          │

│    │                      │Specificaţie de produse în vrac înainte de instalare.                                │1.06.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│402.│SR EN 14080:2005      │Structuri de lemn. Lemn lamelat încleiat. Cerinţe.                                   │1.04.2009 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│403.│SR EN 14081-1:2006    │Structuri de lemn. Lemn de construcţii cu secţiune dreptunghiulară clasificat        │          │

│    │                      │după rezistenţă. Partea 1: Cerinţe generale.                                         │1.09.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│404.│SR EN 14178-2:2004    │Sticlă pentru construcţii. Produse pe bază de sticlă silico-alcalino-                │          │

│    │                      │pământoasă. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs.                    │1.09.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│405.│SR EN 14179-2:2005    │Sticlă pentru construcţii. Geam de securitate de sticlă silico-calco-sodică          │          │

│    │                      │securizat termic şi tratat Heat Soak. Partea 2: Evaluarea conformităţii/             │          │

│    │                      │Standard de produs.                                                                  │1.03.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│406.│SR EN 14188-1:2005    │Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 1: Specificaţii pentru produsele        │          │

│    │                      │de colmatare aplicate la cald.                                                       │1.01.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│407.│SR EN 14188-2:2005    │Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 2: Specificaţii pentru produsele        │          │

│    │                      │de colmatare aplicate la rece.                                                       │1.01.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│408.│SR EN 14188-3:2006    │Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 3: Specificaţii pentru produse          │          │

│    │                      │de colmatare preformate.                                                             │1.11.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│409.│SR EN 14190:2005      │Produse realizate prin prelucrarea secundară a plăcilor de gips-carton.              │          │

│    │                      │Definiţii, condiţii şi metode de încercare.                                          │1.04.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│410.│SR EN 14195:2005      │Componentele structurii metalice pentru sisteme de plăci de gips-carton.             │          │

│    │                      │Definiţii, condiţii şi metode de încercare.                                          │1.01.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│411.│SR EN 14195:2005/     │Elemente metalice ale cadrului pentru sisteme de panouri de gips-carton.             │          │

│    │AC:2006***)           │Definiţii, condiţii şi metode de încercare.                                          │1.01.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│412.│SR EN 14209:2006***)  │Cornişe preformate din plăci de ipsos acoperite cu carton. Definiţii, condiţii       │          │

│    │                      │şi metode de încercare.                                                              │1.09.2007 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│413.│SR EN 14216:2004      │Ciment. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate ale cimenturilor        │          │

│    │                      │speciale cu căldură de hidratare foarte redusă.                                      │1.02.2006 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│414.│SR EN 14246:2006***)  │Elemente de ipsos pentru plafoane suspendate. Definiţii, condiţii şi metode          │          │

│    │                      │de încercare.                                                                        │1.04.2008 │

├────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│415.│SR EN 14250:2005      │Structuri de lemn. Cerinţe privind produsele pentru elemente de structură            │          │

│    │                      │prefabricate cu elemente de fixare cu placă metalică ambutisată.                     │1.06.2008 │

├────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────────────

